様式第１１号（第１１条、第１９条関係）

|  |
| --- |
| 土壌検査証明書年　　月　　日　　　　　　　　　　　様 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分析機関名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　 　　　㊞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　（　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境計量士　　　　　　　　 　　　㊞　　　　　年　　月　　日付けで依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第４６号）付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。（検体番号　　　　） |
| 項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg/ℓ |  | 0.003 |  |
| 全シアン | mg/ℓ |  | 不検出 |  |
| 有機燐 | mg/ℓ |  | 不検出 |  |
| 鉛 | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| 六価クロム | mg/ℓ |  | 0.02 |  |
| 砒素 | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| 総水銀 | mg/ℓ |  | 0.0005 |  |
| アルキル水銀 | mg/ℓ |  | 不検出 |  |
| ＰＣＢ | mg/ℓ |  | 不検出 |  |
| ジクロロメタン | mg/ℓ |  | 0.02 |  |
| 四塩化炭素 | mg/ℓ |  | 0.002 |  |
| クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） | mg/ℓ |  | 0.002 |  |
| 1.2-ジクロロエタン | mg/ℓ |  | 0.004 |  |
| 1.1-ジクロロエチレン | mg/ℓ |  | 0.1 |  |
| 1.2-ジクロロエチレン | mg/ℓ |  | 0.04 |  |
| 1.1.1-トリクロロエタン | mg/ℓ |  | 1 |  |
| 1.1.2-トリクロロエタン | mg/ℓ |  | 0.006 |  |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| テトラクロロエチレン | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| 1.3-ジクロロプロペン | mg/ℓ |  | 0.002 |  |
| チウラム | mg/ℓ |  | 0.006 |  |
| シマジン | mg/ℓ |  | 0.003 |  |
| チオベンカルブ | mg/ℓ |  | 0.02 |  |
| ベンゼン | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| セレン | mg/ℓ |  | 0.01 |  |
| ふっ素 | mg/ℓ |  | 0.8 |  |
| ほう素 | mg/ℓ |  | 1 |  |
| 1.4-ジオキサン | mg/ℓ |  | 0.05 |  |
| 農用地(田に限る。) |  砒素 | mg/kgmg/kg |  | 15 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 含有試験 |  |
|

 |
|  銅 | mg/kgmg/kg |  | 125 |  |
| 備考 |  |