**埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画**

施工期間 自 許可日

至 　　年　　　月　　　日

事業者

**１　埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画**

【指針】

|  |  |
| --- | --- |
| 粉じんの飛散防止対策 | 小規模埋立等事業区域が「大気汚染防止法」に基づく一般粉じん発生施設に該当する場合は、当該施設の管理に関する基準に適合すること。 |
| 騒音防止対策  振動防止対策 | １　土砂等を搬入する時間帯及び埋立て等の作業を行う時間帯は、原則とし  て、日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前７時から午後７時までとす  ること。  ２　小規模埋立等事業区域内で行う作業が「騒音規制法」又は「群馬県の生活  環境を保全する条例」に基づく特定建設作業に該当する場合は、これらの  法令に基づく騒音の規制基準に適合すること。  ３　小規模埋立等事業区域の周辺の地域における騒音の大きさが、騒音に係る  環境基準に適合すること。  ４　小規模埋立等事業区域内で行う作業が「振動規制法」又は「群馬県の生活  環境を保全する条例」に基づく特定建設作業に該当する場合は、これらの  法令に基づく振動の規制基準に適合すること。  ５　土砂等を搬入する事業者及びその搬入車両の運転者に対し、小規模特定  事業区域の周辺の住宅地内を通行する際は徐行するよう要請すること。  ６　土砂等を搬入する事業者及びその搬入車両の運転者に対し、過積載を行  わないよう要請すること。 |
| 交通安全対策 | １　小規模埋立等事業区域から公道への土砂等の撒き出しを防止すること。  ２　土砂等の搬入路が通学路に当たる場合は、沼田市教育委員会と協議の  上、搬入の時間帯を調整すること。  ３　搬入路の幅員等の状況により、交通事故の発生が懸念される場合は、交  通誘導員の配置や交通安全施設の設置等の措置を講ずること。  ４　搬入経路は、別紙搬入経路図のとおり。 |
| 周辺住民の安全対策 | １　埋立て等区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさく等を  設けること。  ２　小規模埋立等事業区域の出入口は、原則として1 箇所とし、作業終了後  は施錠すること。 |
| その他 | 道路の損壊を未然に防ぐために、土砂搬入前に道路管理者と事前に必要な協議を行うこと。 |

|  |
| --- |
| 搬入経路図 |
|  |

国道または県道から埋立等区域までの経路を朱書きすること